**TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJA DIZALA**

**Ponudom obuhvatiti sve radove po sistemu ključ u ruke , sve transportne troškove,građevinske radove , bojanja zidova, skele, ispitivanja obuka korisnika te predvidjeti cijenu servisiranja u jamstvenom roku.**

Naziv objekta OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - kuhinja

Vrsta dizala OSOBNO

Nosivost 630 kg

Broj stanica ulaza 2/2 prolazno 180

Pogon hidraulični

Visina dizanja 3,3 m

DJELOVI OBUHVAČENI REKONSTRUKCIJOM

Izrada Projektne dokumentacije

Izrada ele. Sheme

Pribavljanje potrebne atestne dokumentacije

Demontaža i transport svih dijelova koji se mijenjaju

**STROJARNICA**

Prilagoditi novim propisima DODATI SIG, VENTIL

Zamijeniti brtve i ulje OBVEZNA POTVRDA O ZBRINJAVANJU ULJA

Izvesti uz pomoć ventilatora i probijanjem otvora za ventilator

Zamijeniti grupu upravljanja s mikroprocesorskim upravljanjem s ugrađenim UPS uređajem koji je dovoljno jak da opsluži upravljanje , govornu vezu panik rasvjetu i kabinska vrata

Obnoviti kompletnu instalaciju strojarnice

Postaviti novu rasvjetu s led lampom koja udovoljava potrebnu rasvijetljenost

Postaviti novu knjigu održavanja i izolacioni sag.

Postaviti manjkajući protupožarni aparat

**IZNOS STAVKE STROJARNICE BEZ PDV-A kn**

**VOZNO OKNO**

Zamijeniti vrata voznog okna vatrootpornosti Ei 120 i osposobljena za otvaranje iz jame okna

Oko vrata okna staviti inoxlajsne

Zamijeniti komplet elektro instalaciju okna s pripadajućim kontaktima prema novim EN propisima

Zamijeniti pozivne kutije i postaviti vodotjesne

Postaviti stup i odbojnik za nasjedanje

Postaviti penjalice u oknu po novim propisima

Postaviti govornu vezu prema propisu

Rasvjetu okna zamijeniti led svjetiljkama i sistemom izmjeničnog uključivana uz mogućnost uključenja s kabine.

Napraviti provjetravanje okna sukladno protupožarnom propisu

**IZNOS STAVKE VOZNO OKNO BEZ PDV-A**  \_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kn**

**KABINA**

Zamijeniti sve oštećene (ogrebene ) lamele inoxlainen ili ako je povoljnije zamijeniti sve stranice kabine

Zamijeniti blende oko vrata

Promijeniti nadsvjetlo i svjetiljke , postaviti Led rasvjetu

Pod kabine izmijeniti postojeći linoleum i zalijepiti propisni DLW ili slično

Upravljačku kutiju zamijeniti radi prilagodbe s novim propisima za govornu vezu

Zamijeniti komplet instalaciju kabine postaviti propisnu kutiju revizione voženje uključujući govornu vezu

Zamijeniti kabinska vrata dodati svjetlosne zavjese na obje strane kabine

**IZNOS STAVKE KABINE BEZ PDV-A**  \_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kn**

**OSTALI RADOVI**

**Demontaža dIjelova koji se zamjenjuju- bez PDV-a kn**

**Projektna dokumentacija – bez PDV-a kn**

**Građevinski radovi – bez PDV-a kn**

**Tehnički pregled i primopredaja – bez PDV-a kn**

**UKUPNO OSTALI RADOVI : kn**

**Sveukupno svi radovi i materijal – bez pdv-a kn**

**Iznos Pdv obračunat po stopi \_\_\_\_\_% kn**

**Ukupna cijena ponude s pdv-om kn**